**Checklist terreinbezoek voor de opmaak van een**

**afperkend bodemonderzoek**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Versienr. | Auteur | Goedgekeurd | Datum versie | Omschrijving wijziging |
|  1  | GM | EG | 25/09/2019 | Versie 1 BOFAS 3 |
| 0.7 | LV |  | 05/09/2019 | Aanpassingen lay-out BOFAS3 |
| 0.6 | KV, SP, LG |  | 07/06/2019 | Aanpassing ifv BOFAS 3 |
| 2 | GM | KE | 13/07/2011 |  |
| 1 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aanvraagnr. BOFAS |  | **Tankstation gesloten?** | JA [ ]  NEEN [ ]  |
| Adres:  |

NUTSLEIDINGEN/RIOLERING

|  |
| --- |
| Openbare nutsleidingen/riolering |
| Elektriciteit [ ]   | Gas [ ]  | Water [ ]  | Telefoon [ ]  | TV [ ]  | Luchtlijnen [ ]  | Riolering/kolken [ ]  |
| Opmerking:  |
| Private nutsleidingen/riolering  |
| Locatie tellers in gebouw: |
| Elektriciteit [ ]   | Gas [ ]  | Water [ ]  | Telefoon [ ]  | TV [ ]  | Luchtlijnen [ ]  | Riolering/putten [ ]  |
| Opmerking:  |
| Openbaar terrein |
| Voetpad [ ]   | Fietspad [ ]  | Parkeerstrook [ ]  | Middenberm [ ]  | Andere: ……………………………………………….. |
| Opmerking:  |

STRUCTUREN

|  |
| --- |
| Schaal bestaande plannen correct? JA [ ]  NEEN [ ]  |
| Bouwplannen gebouw beschikbaar? JA [ ]  NEEN [ ]  | Toekomst: Sloop [ ]  Te behouden [ ]  |
| Functie gebouw:  | Belemmering boorwerk? JA [ ]  NEEN [ ]  |
| Sluitingsdagen: |
| Opmerking:  |
| Bovengrondse obstakels |
| Luifel [ ]   | Pompeiland [ ]  | Vulpunten [ ]  | Ontluchtingen [ ] : ....... | Totem [ ]  | Pompen: [ ]  |
| Opmerking:  |
| BG AOT [ ]   | BG HBOT [ ]  | Opslag vaten [ ]  | Autowrakken [ ]  | Smeerput [ ]  |
| Opmerking:  |
| verlichtingspaal [ ]   | verkeersbord [ ]  | Vlaggenmast [ ]  | Afsluiting [ ]  | Andere: …………………………………… |
| Opmerking:  |
| (af)dakoversteek [ ]   | Hoogte: ………………………. | Bijgebouw/tuinhuis [ ]  | Hoogteverschillen [ ]  |
| Beperkende hoogtes boorlocatie thv: |
| Topografisch stroomafwaarts/laagste punt:  |
| Doorgedreven hoogtemeting nodig? JA [ ]  NEEN [ ]  |
| Verhardingen |
| Klinkers [ ]   | Asfalt [ ]  | Beton [ ]  | Grind [ ]  | Groenzone [ ]  | Struiken / Bomen [ ]  |
| Altijd zo geweest?  |
| Ondergrondse obstakels |
| Reinigingsattesten tanks beschikbaar | JA [ ]  NEEN [ ]  |
| Reden, indien niet gereinigd:  |
| Zichtbare deksels op het terrein |
| \*diesel, benzine, AOT, HBOT, KWS, septische put, trekput, rioleringsput, … |
| deksel Nr | Deksel geopend | Product\* | Volume m³ | Mangat Diameter | Attest beschikbaar |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| Fundering gebouw: |
| Kelder [ ]   | Kruipkelder [ ]  | Hoogte: ………………………………………………… | Andere: ………………………………………………………………………… |
| Opmerking:  |
| Oorzaak verontreiniging volgens aanvrager:  |

Aangrenzende PERCELEN

|  |
| --- |
| Aangrenzende percelen betrokken: JA [ ]  NEEN [ ] : |
| Zijn de buurpercelen toegankelijk: JA [ ]  NEEN [ ] :  |
| Activiteiten die een invloed kunnen hebben op het (mechanisch) boorwerk? JA [ ]  NEEN[ ]   |
| Opmerking: |